§ 3

§ 3. МИКРОФОТОГРАФИРОВАНИЕ

Микрофотографии, приведенные в настоящем атласе, выполнены при прямом освещении с использованием плоскопараллельной пластинки, которое является наиболее распространенным и обеспечивает воспроизведение мельчайших деталей микроструктуры, фиг. 9, а). Освещение с помощью призмы хотя и дает более контрастное и яркое изображение, но не может передать всех деталей структуры при увеличениях больше 100 раз (фиг. 9,6). Больших увеличений следует добиваться применением сильных объективов (фиг. 10, а), а не заменой окуляров, так как последние только увеличивают размер изображения, а новых деталей при увеличении не выявляют (фиг. 10,6).

При рассмотрении и особенно при фотографировании микроструктуры необходимо устранять толчки и дрожание микроскопа. Для этого металлографические микроскопы подвешиваются на пружинах и имеют резиновые прокладки. При дрожании микроскопа фотографическое изображение получается смазанным.

Особое внимание следует обратить на правильный выбор источника света; применение дуговых ламп из-за их неравномерного горения и мигания, особенно при переменном токе, нежелательно;

подобные лампы следует заменить кинолампами в 500 вт, обеспечивающими постоянное и достаточно сильное освещение.

Фиг. 9. Влияние способа освещения на выявление деталей микроструктуры; X 1000

[39]: а — при помощи призмы; б — при помощи тонкой стеклянной пластинки.

Для обеспечения четкой передачи на микрофотографиях мельчайших деталей, почти неуловимых для человеческого глаза, а также достаточной контрастности изображения необходимо, во-первых, добиваться правильного и

равномерного освещения поверхности микрошлифа; во-вторых, применять желтые или зеленые светофильтры в комбинации с изоортохроматическими пластинками, так как оптика микроскопов в отношении хроматической абберации обычно исправляется в отношении желто-зеленых лучей, как наиболее удобных для человеческого глаза. Наилучшими пластинками для микрофотографирования являются изоорторепродукционно-штриховые, самые контрастные, чувствительностью 2-—4 единицы.

Наводить на фокус при фотографировании микроструктур надо очень тщательно, особенно при применении объективов с большими увеличениями; недостаточная резкость деталей микроструктуры при наводке усиливается при фотографировании, и снимок получается неясным и размазанным.

При наводке на фокус рекомендуется пользоваться не матовым, а обыкновенным стеклом, применяя лупу и включая предварительно светофильтр. Все изображение, особенно в центре, должно быть совершенно резким и отчетливым.

Длительность экспозиции определяют опытным путем, снимая несколько повторных снимков одного и того же микрошлифа на одной пластинке. Особенно удобно это делать, пользуясь специальной кассетой. После проявления пластинки находят правильно экспонированную полоску и по ней определяют необходимое время экспозиции.

Ф а з о - к он т р а с т н а я микроскопия [19], [24], осуществляемая при помощи оптического микроскопа с особым приспособлением к осветителю, позволяет различать самую незначительную разницу в высоте между структурными элементами на поверхности микрошлифа (фиг. 8, в и г), например всего в 50 кХ

(1 кХ = 1,00202 • 10-8 см), т. е. порядка размеров атомов и молекул.

Фиг. 10. Влияние выбора объектива и окуляра на выявление деталей микроструктуры; Х500 [39]:

а — слабый объектив и сильный окуляр; б — сильный объектив и слабый окуляр.