§ 8

§ 8. МИКРОСТРУКТУРЫ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ДЛЯ ВОПРОСОВ СТУДЕНТАМ

С целью облегчения проверки преподавателями знаний студентами микроструктур, описанных в настоящем атласе, на фиг. 73, 74 и 75 приведено 39 типичных микроструктур важнейших металлов и сплавов для контрольных вопросов. Намеренно эти микроструктуры даны без надписей, т. е. немыми.

Фиг. 73:

а — ледебурит;

б — сталь с 0,3% С — феррит и перлит;

в — сталь с 0,1% С — зерна феррита и немного перлита;

г — сталь с 0,2 % С — феррит и перлит;

д — зернистый перлит;

е — сталь с 1,2% С — перлит и сетка вторичного цементита;

ж— графит в сером чугуне до травления;

з — сталь с 0,6% С — зерна перлита и тонкая сетка феррита;

и — аустенит;

к — третичный цементит и феррит;

л — пластинчатый перлит;

м — неметаллическое включение — MnS.

Фиг. 74:

а — троостит закалки и мартенсит;

б — мартенсит;

в — серый чугун до травления — графит и неизвестная металлическая основа;

г — перлит и графит;

д — зерна феррита и графит;

е — перлит, феррит и графит;

ж — перлитный ковкий чугун;

з — белый чугун — цементит — перлит и ледебурит;

и — высокопрочный чугун — шаровидный графит и неизвестная металлическая основа;

к — перлит, феррит и шаровидный графит;

л — фосфидная эвтектика, перлит и графит;

м — ферритный ковкий чугун — зерна феррита и хлопьевидный графит.

Фиг. 75:

а —отожженная инструментальная сталь — зернистый перлит;

б—закаленная инструментальная сталь—мартенсит и карбиды;

в — закаленная быстрорежущая сталь — мартенсит и карбиды;

г — отожженная быстрорежущая сталь—карбиды в основе из сорбитообразного перлита;

д — карбидная неоднородность (полосчатость);

е — твердый сплав типа ВК — частицы WC и Со;

ж — твердый сплав типа ТК — WC, Со и твердый раствор WC в TiC;

з — α-латунь;

и — α+β латунь;

к — силумин до модифицирования — грубая эвтектика (Al + Si) и кристаллы кремния;

л—силумин после модифицирования — эвтектика (Al + Si) и кристаллы алюминия;

м — свинцовистая бронза —частицы свинца в медной основе;

н — оловянистая бронза — дендриты, богатые оловом, и эвтектоид;

о— то же, эвтектоид и дендриты;

п — баббит оловянистый — SnSb, CuSn5 и эвтектика.

Фиг. 73. Микроструктуры металлов и сплавов (для вопросов)

Фиг 74. Микроструктуры металлов и сплавов (для вопросов).

Фиг.75. Микроструктуры металлов и сплавов (для вопросов).